**Chia sẻ phần mềm Chơi nhạc Pi3 HQ**

**HQ-r315\_A1**

**và Hướng dẫn ghi thẻ chạy cho PI-Music Serer**

***Đầu tiên tháo thẻ nhớ từ trong DAC ra, nằm ngay dưới Pi 3, lưu ý tháo cẩn thận vì thẻ nằm sâu và sát bo nguồn. Tốt nhất tháo 4 vít bo nguồn nhấc ra bên canh, sau đó tháo thẻ nhớ ra.***

******

**1. Mua 1 ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ MICRO SD**


**2. Download Hq-Audio for Pi link sau:**

Link:  [www.fshare.vn/file/22US9JMBGZEQ](http://www.fshare.vn/file/22US9JMBGZEQ)

Pass: quanghao

**3. Giải nén ra Fodel , file bao gồm :**

* ***Phần mềm :* HQ-r315\_A1**
* ***Dùng để chạy cho Pi3***
* ***Phần mềm SDFormatterv4.- Dùng để xóa sạch dữ liệu cũ trong thẻ nhớ SMD***
* ***Win32DiskImager-0.9.5-install. Dùng để ghi chương trình mới.***

**4. Cài đặt 2 phần mềm: SDFormatterv4, Win32DiskImager-0.9.5 vào máy tính.**

**Cho thẻ vào đầu đọc và cắm vào máy tính.**

**5. Ghi chương trình mới:**

**1. Chạy SDFormatter và chọn Format SD vừa đưa vào.**

**

2. Sau đó khởi động Win32DiskImager:**

Trong giao diện Win32DiskImager



Ô trên Chọn đường dẫn đến file ***HQ-r315\_A1.img*** ( trong ổ chứa ta vừa lấy về và giải nén ra khoảng 4G ).

Chọn xong bấm nút : Write, tiếp theo chọn OK.

Chờ 10-15 phút thẻ ghi xong , chúng ta mang cắm vào PI, và khởi động DAC, cập nhật các tính năng sử dụng như bình thường. ***Lưu ý: Đọc kỹ phần Hướng dẫn sử dụng DAC của hq kèm theo bản tiếng Anh!***

***Cảm ơn quý khác đã tin dùng sản phẩm!***

***Hq-Audio!***

***PASS wifi: 88888888 hoặc 123456789***